SmartGeocache

## Tutorial 4: Output-Extensions - Ausgänge steuern über die Homepage (Laser, LED usw.)

Öffnen sie im Admin Bereich das Extension Menu. Hier können die Funktionen der Steckverbindungen festgelegt werden. Wählen sie im Menü für Pin 1
Pin-Mode: “digital Output”
Output-Start-State: “LOW”
Drücken sie auf Speichern. Dann müssen sie den Smartgeocache ausschalten damit die Änderungen in der Software nach einem Neustart übernommen werden. Schließen sie zum Test einen Laser oder LED an PIN 1 an, hier finden sie eine beispielhafte Darstellung:
Bild
Achten sie darauf, dass GND mit Schwarz, 5V mit Rot, und I/O Pin 1 mit Orange verbunden ist. Im Handbuch finden sie viele weitere Informationen wie sie andere Extensions anschließen können mit Bildern und was zu beachten ist, bitte schließen sie nicht irgendwas irgendwie an, sondern halten sich genau ans Handbuch, sonst könnt ihr Gerät zerstört werden.
Nun verbinden sie die Stromversorgung des SmartGeoache wieder und Navigieren in den Homepage Editor. Dort wählen sie ihre Antwortseite aus die sie in Tutorial 3 erstellt haben, und klicken auf "editieren". Dann klicken sie auf "Speichern" und nochmal auf "Speichern" bis sie im "Content & Embedding" Menü angelangt sind. Wählen sie hier für Pin1 aus: "On/Off Button im 2. Textfeld einbinden" Klicken sie auf Speichern, dann öffnen sie die Startseite des SmartGeocache hier:
http://192.168.4.1/ und öffnen die Rätselseite, dort geben sie die Antwort zu dem Rätsel ein 2000 nun werden sie auf die Antwortseite weitergeleitet. Dort sollte nun ein Button eingeblendet sein, wenn sie den Button drücken, können die Cacher den Laser / LED ein und ausschalten.