SmartGeocache

## Tutorial 6: Action Menu - Output & Input miteinander direkt verknüpfen

Öffnen sie im Admin Bereich das Action Menu. Hier können alle Events eingespeichert werden. Wenn der User eine Aktion macht, wird dies eine Reaktion durch den SmartGeocache zur folge haben. Wählen sie nun "Neue Action Speichern" im Dropdown Menü aus. Geben sie für die erste Action einen Namen ein: "taster-led"
Wählen sie unter "Bedingung 3: Falls die Sensoren ihr Signal wechseln" -> "Ich möchte digitale Inputs abfragen"
Wählen sie unter "Enable/Disable 2:" -> "1 Check if Enable is True"
Nun Scrollen sie runter zur Reaktion, wählen sie
"Output Pin1" -> "Schalte den Ausgang Ein"
Nun klicken sie auf Speichern. Zum Test drücken sie den Taster den sie an Pin2 angeschlossen haben, das LED Licht sollte automatisch an gehen.
OK aber wie geht das Licht nun wieder aus?
Wählen sie nun "Neue Action Speichern" im Dropdown Menü aus. Geben sie für die erste Action einen Namen ein: "taster-led-aus"
Wählen sie unter "Bedingung 3: Falls die Sensoren ihr Signal wechseln" -> "Ich möchte digitale Inputs abfragen"
Wählen sie unter "Enable/Disable 2:" -> "0 Check if Enable is false"
Nun Scrollen sie runter zur Reaktion, wählen sie
"Output Pin1" -> "Schalte den Ausgang Aus"
Nun klicken sie auf Speichern.
Zum Test drücken sie den Taster den sie an Pin2 angeschlossen haben, das LED Licht sollte automatisch an/aus gehen.
Sie können auch weitere Bedingungnen verknüpfen...
Selektieren sie im Dropdown Menü ihre erste Action "taster-led" und drücken sie auf "laden"
Nun wählen sie zusätzlich zu den bereits vorgenommenen Einstellungen im Dropdown Menü aus -> Bedingung: Wenn folgende Webseite geöffnet wurde... wählen sie eine ihrer selbst eingespeicherten Webseiten aus, dann drücken sie auf speichern. Die LED sollte nun nurnoch durch den Taster eingeschaltet werden wenn zusätzlich die ausgewählte Webseite geöffnet wurde. Zur Info: Die Bedingungen zu Wochentag und Uhrzeit können nur verwendet werden, wenn eine RealTimeClock - zusätzliches Hardware Modul - auf der SmartGeocache Leiterplatte vorhanden ist.