SmartGeocache

## Tutorial 5: Input-Extensions - Die Antwortseite über Eingänge freigeben/sperren (Sensoren, Taster, Schalter)

Öffnen sie im Admin Bereich das Extension Menu. Hier können die Funktionen der Steckverbindungen festgelegt werden. Wählen sie im Menü für Pin 2
Pin-Mode: “digital Input: LOW Active”
Drücken sie auf Speichern. Dann müssen sie den Smartgeocache ausschalten damit die Änderungen in der Software nach einem Neustart übernommen werden. Schließen sie zum Test ein Taster an PIN2 an, achten sie darauf, dass der Taster zwischen GND also 0V und dem I/O-Pin2 angeschlossen werden muss. Im Handbuch finden sie viele weitere Informationen wie sie andere Extensions anschließen können mit Bildern und was zu beachten ist, bitte schließen sie nicht irgendwas irgendwie an, sondern halten sich genau ans Handbuch, sonst könnt ihr Gerät zerstört werden.
Nun verbinden sie die Stromversorgung des SmartGeoache wieder und Navigieren in den Homepage Editor. Dort wählen sie ihre Antwortseite aus die sie in Tutorial 3 erstellt haben, und klicken auf "editieren". Wählen sie "Freischaltung der Seite durch externe Signal-Ansteuerung" -> Enable 2 aus und klicken auf Speichern. Klicken sie auf Speichern, dann öffnen sie die Startseite des SmartGeocache hier:
http://192.168.4.1/
Lösen sie das Rätsel indem sie auf der Rätselseite die Antwort 2000 eingeben. Sie werden nur dann auf die Anwortseite weitergeleitet, wenn der Schalter gedrückt ist, und an Pin11 somit ein LOW also 0V Pegel ansteht.